Ajuda do Sweet Home > Criar casas, paredes e mobília

|  |  | Desenhar paredes

Para desenhar paredes, escolha Planta > Criar paredes ou selecione a ferramenta Criar paredes. Clique na planta da casa no ponto inicial da nova parede, clique ou faça duplo clique no segundo ponto. Enquanto não fizer duplo clique ou pressionar Esc, cada novo clique indica o ponto oposto da parede atual e o ponto inicial de outra parede. Enquanto desenha um conjunto de paredes, o ponto inicial da primeira parede será ligado a um ponto inicial ou final de uma parede existente, se clicar nesse ponto, e a última parede será ligada ao ponto inicial ou final de outra parede se fizer duplo clique nesse ponto. Se mantiver pressionada a tecla Ctrl (ou alt em Mac OS X) quando clica no ponto final de uma parede, será criada uma parede redonda e a extensão do seu arco dependerá do ponto onde clicar a terceira vez. Os pontos clicados são o centro da espessura das novas paredes; a espessura e altura das novas paredes pode ser alterada nas preferências. Se já desenhou uma divisão, pode também criar as paredes à volta dela fazendo duplo clique nessa divisão. As paredes são desenhadas em simultâneo na planta e na vista 3D. Para terminar a criação de paredes, escolha Planta > Selecionar ou selecione a ferramenta Selecionar novamente.

• | Se tiver disponível uma imagem digitalizada da sua casa, importe-a como imagem de fundo da planta primeiro. Esta funcionalidade acelera a criação das paredes.
• | Para o ajudar a desenhar as paredes com precisão, use as sugestões e as linhas de alinhamento. Se pressionar Enter com o foco na planta, os valores mostrados na caixa tornam-se editáveis, permitindo-lhe introduzir o comprimento, o ângulo e a espessura da nova parede através do teclado (se ainda não começou nenhuma parede, a caixa mostra as coordenadas do ponto inicial da nova parede). Use as setas para cima, para baixo ou a tecla Tab para editar os valores e pressione Enter para confirmar os valores introduzidos. Se quiser usar novamente o rato para desenhar paredes, simplesmente mova-o sobre a planta.
• | Para o ajudar a desenhar paredes paralelas, o ângulo entre paredes é, por predefinição, um múltiplo de 15°. Pode cancelar este magnetismo nas preferências, ou mantendo pressionada a tecla Alt no Windows, cmd em Mac OS X ou Shift + Alt em Linux.
• | O valor predefinido para a altura das paredes é definido no campo Altura das novas paredes e a espessura das novas paredes é definida no campo Espessura das novas paredes, ambos nas preferências.
• | Uma vez criada a parede, pode alterar a sua localização, o seu comprimento, a sua espessura, altura, cor, textura e brilho.
• | Se quiser criar um polígono no Sweet Home 3D (por exemplo, uma parede inclinada numa chaminé), pode seguir estes passos: num novo documento, crie um novo nível, cota zero (poderá alterar depois) e com a espessura e altura da parede a criar; selecione a ferramenta de criação de divisões Criar divisões e desenhe o polígono que quiser; mantenha a divisão selecionada, escolha Vista 3D > Exportar para formato OBJ e escolha Exportar seleção; no documento onde precisa do polígono, escolha Mobília > Importar mobília, importe o ficheiro OBJ criado no passo anterior e, no segundo passo do assistente, altere a sua orientação como quiser, mantendo premida a tecla Shift para conseguir um ângulo mais preciso; Et voilà!
• | As unidades mostradas nas sugestões são, por predefinição, as do seu país. Pode usar milímetros, centímetros, metros ou polegadas. Escolha-as nas preferências.
• | Escolha Planta > Ampliar ou Planta > Reduzir para alterar a escala da planta, ou use a roda do rato mantendo pressionada a tecla Ctrl (ou cmd em Mac OS X).
• | Use a Vista aérea predefinida enquanto desenha novas paredes, obterá um ponto de vista da sua casa mais útil na vista 3D.
• | Enquanto a ferramenta Criar paredes estiver selecionada, algumas ferramentas e menus podem estar desativados. Se precisar dessas, selecione a ferramenta Selecionar novamente.