Sweet Home 3D 說明 → 建立家居模型、繪製牆體、置入傢俱

|  |  | 繪製標註

如果您要繪製標註，請在功能表上選擇平面圖→繪製標註或者在工具列上選擇“繪製標註”工具。 繪製標註工具 您只需按一下滑鼠三次即可在平面圖中繪製標註: 第一次按一下指定被標註線段的起始端點； 第二次按一下指定被標註線段的終止端點； 第三次按一下指定標註數值放置的位置。如果您在第二次按一下和第三次按一下之間不移動滑鼠，那麼繪製出的標註將不帶有引出線。 您可以在任何時候按 Escape 鍵捨棄正在繪製的標註。 在進行第二步的操作時，標註上顯示的長度資料會隨著滑鼠移動即時變化。
繪製不帶 引出線的標註 | 繪製帶有 引出線的標註
如果您想結束標註的繪製，請使用平面圖→選擇功能表項目或者工具列上的“選擇”工具。 選擇工具

• | 充分運用繪製過程中顯示在離滑鼠指標最近的牆體或傢俱框邊線上的校準線可使您繪製的標註更為精准。
• | 標註線上資料顯示的位置和方向取決於起點和終點的相對位置以及引出線的方向。
• | 為使您能方便地繪製互相平行的標註，預設情況下標註線的角度總是 15 度的倍數。繪製的同時按住 Shift 鍵可以臨時遮罩該自動吸附的功能，而禁用“參數設置”中的“自動吸附”則可以直接關閉該功能。
• | 完成標註的繪製後，您仍然可以用滑鼠更改其位置和大小。
• | 標註上的長度資料使用的預設單位取決於作業系統的區域設置，但您仍然可在“參數設置”中將其更改為釐米、米、毫米或英寸。
• | 標註資料的字體大小可使用平面圖→更改文字樣式→增大字型大小或平面圖→更改文字樣式→減小字型大小進行更改。
• | 當“繪製標註”工具處於選中狀態時，一些工具按鈕和功能表項目會被禁用。如果您需要使用這些工具，請重新選中“選擇”工具。