Aide Sweet Home 3D > Création de logements, de murs et de meubles

|  |  | Dessin des pièces

Pour dessiner des pièces, vous devez tout d'abord choisir Plan > Créer des pièces ou sélectionner l'outil Créer des pièces. Outil Créer des pièces Vous pouvez créer ensuite une nouvelle pièce ou une nouvelle surface dans le plan du logement d'une des deux façons suivantes : cliquez à chaque coin de la pièce, puis double-cliquez à son dernier point ou appuyez sur la touche Echap après l'ajout du dernier point, double-cliquez n'importe où à l'intérieur d'un surface fermée (c'est-à-dire entourée de murs). Quand vous dessinez une pièce point par point avec le magnétisme activé, un guide sous forme d'un point coloré apparaîtra pour vous aider à cliquer à l'intersection des murs. Une pièce créée avec un double-clic couvre la superficie du plancher comprise entre les murs qui entourent le point où vous avez cliqué, et comprend aussi la surface d'un demi pas de porte de chacune des portes placés sur ces murs. Cette fonctionnalité permet de créer facilement des pièces qui se joignent correctement dans la vue 3D quand les portes entre les murs sont ouvertes. Ainsi, à moins que vous vouliez créer une surface spéciale qui ne touche pas les bords des murs (comme une allée extérieure), il vous vivement conseillé de dessiner les murs et de placer les portes d'abord dans votre logement pour bénéficier de la capacité du logiciel à afficher des lignes d'alignement et à calculer les pièces qui incluent à chaque porte la surface de leur demi pas de porte. Les nouvelles pièces sont dessinés simultanément dans le plan et dans la vue 3D.
Dessin d'une pièce point par point
Création avec un double-clic d'une pièce qui inclut un demi pas de porte
Pour terminer le dessin des murs, choisissez Plan > Sélectionner ou sélectionnez l'outil Sélectionner (ou un autre outil de dessin). Outil Sélectionner

• | Les nouvelles pièces doivent comprendre au moins 3 points pour exister (une pièce créée avec un clic puis un double-clic sera refusée).
• | La création des pièces par double-clic inclut la surface des demi pas de portes dont l'élévation est nulle. En cas de besoin, donnez une élévation (1 mm suffit) aux portes qui ne doivent pas être prises en compte.
• | Pour vous aider à dessiner les pièces avec précision, utilisez les info-bulles, les lignes d'alignement et les guides ponctuels qui apparaissent à l'approche de l'intersection des murs. Si vous appuyez sur la touche entrée quand le plan a le focus, les valeurs affichées dans l'info-bulle deviendront éditables pour vous permettre d'entrer au clavier la longueur et l'angle du segment en cours. Si vous n'avez pas encore désigné le premier point de la pièce, l'info-bulle affichera les coordonnées de ce point and à partir du troisième point, un champ de saisie supplémentaire Diagonale vous permettra d'entrer la longueur de la diagonale joignant le point courant à l'avant dernier point, pour vous aider à dessiner la pièce par triangulation. Utilisez les touches flèche haut, flèche bas ou tab pour éditer une autre valeur et appuyez à nouveau sur la touche entrée pour confirmer les valeurs saisies. Si vous voulez réutiliser la souris pour dessiner la pièce, déplacez simplement la souris dans le plan.
• | Si vous voulez désactiver le magnétisme appliqué à l'intersection des murs et à l'angle des lignes que vous dessinez, désactivez le magnétisme dans le panneau des préférences ou pendant le dessin, maintenez enfoncée la touche Alt sous Windows, la touche cmd sous Mac OS X ou les touches Majuscule + Alt sous Linux.
• | Une fois qu'une pièce est créée, vous pouvez changer sa position, son nom, ses couleurs et ses textures dans la vue 3D et si sa superficie doit être affichée ou non dans le plan.
• | L'unité affichée par défaut dans les pièces, les règles et la grille du plan dépend de votre pays. Vous pouvez choisir entre le Centimètre, le Mètre, le Millimètre et le Pouce dans le panneau des préférences. Si l'unité choisie est le Pouce, la superficie des pièces sera affichée en pied carré (sq ft), sinon elle sera affichée en mètre carré (m²).
• | Choisissez Plan > Zoom avant ou Plan > Zoom arrière pour modifier l'échelle dans le plan, ou faites tourner la roue de la souris vers l'avant ou l'arrière en maintenant la touche Ctrl enfoncée (ou sous Mac OS X, la touche cmd enfoncée).
• | Utilisez la Vue aérienne par défaut pendant le dessin des nouvelles pièces, vous obtiendrez un point de vue plus utile sur votre logement dans la vue 3D.
• | Tant que l'outil Créer les pièces est sélectionné, certains outils et menus sont désactivés. Si vous avez besoin de ces outils, resélectionnez l'outil Sélectionner.