Sweet Home 3D 說明 → 插入背景圖像與傢俱

|  |  | 插入背景圖像

如果您要將一幅圖片插入家居平面圖作為背景顯示，用以加快繪製牆體的速度，請選擇平面圖 → 插入背景圖像... 。 該操作會開啟背景圖像嚮導，您只需按照說明操作即可完成背景圖像的插入。

1. | 將影像檔拖放到嚮導視窗中的方框內，或按一下“選擇圖像”按鈕選擇影像檔。支援的圖像格式：BMP、JPEG、GIF、PNG。
2. | 確認圖像無誤後，按一下“繼續”。
3. | 定義圖像的比例尺：調整粗線段的端點，使該線段與圖中某一實際長度已知的內容貼合，然後在“線段實際長度”中輸入該線段的實際長度。按一下“繼續”。
4. | 定義圖像在平面圖中原點的位置，即圖像中與平面圖的 (0,0) 點重合的點。按一下“完成”關閉嚮導。

關閉嚮導視窗後，您選擇的圖像便會出現在家居平面圖的網格下麵。此時您便可以開始在家居模型中繪製牆體了。
繪製牆體前 | 完成牆體的繪製並 加入門窗後

• | 如果想要更準確地定義背景圖像的比例尺，您可以用滑鼠拖曳擴大嚮導視窗。
• | 盡可能不要插入太大的影像檔。
• | 插入掃描的平面圖之前，請確認其軸向沒有偏差。哪怕僅僅 1 度的偏差就會導致您繪製的牆體無法貼合圖像中的內容。
• | 在每一家個樓層可以有它自己的背景圖像。
• | 背景圖像嚮導中的預設單位取決於作業系統的區域設置，但您仍然可在“參數設置”中將其更改為釐米、米、毫米或英寸。