Ajuda do Sweet Home 3D > Criar casas, paredes e mobília

|  |  | Desenhar divisões

Para desenhar divisões, escolha Planta > Criar divisões ou selecione a ferramenta Criar divisões Pode criar uma nova divisão ou superfície na planta usando qualquer um destes processos: clique em cada canto da divisão e depois faça duplo clique no último canto ou pressione Esc depois de adicionar o último canto; faça duplo clique dentro de qualquer superfície fechada existente (i.e. rodeada por paredes). Quando desenha uma divisão ponto por ponto com o magnetismo ativado, surge um ponto colorido para o ajudar a clicar em cada canto da divisão. Uma divisão criada com duplo clique vai cobrir a área do chão de parede a parede que rodeiem o ponto onde clicou, e vai incluir tamb&eacute;m metade de cada ombreira das portas colocadas nestas paredes. Esta funcionalidade assegura que as divisões se unam corretamente na vista 3D quando as portas entre elas estejam abertas. Assim, a menos que queira criar uma superfície especial não ligada a paredes (como caminhos exteriores), deve começar por desenhar paredes e adicionar portas à sua casa para beneficiar da capacidade do programa de mostrar linhas de alinhamento e calcular divisões, incluindo metade da ombreira de cada porta. Novas divisões são simultaneamente desenhadas na planta e na vista 3D.
Desenhar uma divisão ponto por ponto
Criar com um duplo clique uma divisão que inclua metade de uma ombreira
Para terminar a criação de divisões, escolha Planta > Selecionar ou selecione a ferramenta Selecionar (ou outra ferramenta).

• | Novas divisões têm que ter pelo menos três cantos para existirem (uma divisão criada com um clique e depois duplo clique será recusada).
• | Criar divisões com duplo clique só inclui a área de metade das ombreiras das portas com uma cota igual a zero. Pode aumentar a cota das portas que devem ser ignoradas durante a criação de uma divisão (1 mm é suficiente)
• | Para o ajudar a desenhar divisões com precisão, use sugestões, linhas de alinhamento e pontos-guia de intercepção de paredes. Se pressionar Enter com o foco na planta, os valores mostrados na caixa tornam-se editáveis, permitindo-lhe introduzir o comprimento e o ângulo do segmento atual com o teclado. Se ainda não começou a criar a divisão a caixa mostra as coordenadas desse ponto e, a partir do terceiro ponto, um campo adicional de texto Diagonal, permitir-lhe-á introduzir o comprimento da diagonal que une o ponto actual ao último ponto anterior, para ajudar a desenhar a sala por triangulação. Use as setas para cima, para baixo ou a tecla Tab para editar os valores e pressione Enter para confirmar os valores introduzidos. Se quiser voltar a usar o rato, simplesmente mova-o sobre a planta.
• | Se quiser desativar o magnetismo nos pontos de intercepção das paredes e nos ângulos das linhas que desenha, faça-o nas preferências, ou pressione Alt no Windows, cmd em Mac OS X ou Shift + Alt em Linux.
• | Uma vez criada a nova divisão, pode alterar a sua localização, nome, cores e texturas na vista 3D e definir se a sua área é mostrada ou não.
• | As unidades mostradas na divisão, réguas e grelhas da planta são, por predefinição, as do seu país. Pode usar milímetros, centímetros, metros ou polegadas. Escolha-as nas preferências. Se escolher polegadas, a área da divisão é mostrada em pés quadrados, senão é mostrada em metros quadrados.
• | Escolha Planta > Ampliar ou Planta > Reduzir para alterar a escala da planta, ou use a roda do rato, mantendo premida a tecla Ctrl (ou cmd em Mac OS X).
• | Use a Vista aérea predefinida enquanto desenha novas divisões, obterá um ponto de vista mais útil da sua casa na vista 3D.
• | Enquanto a ferramenta Criar divisões estiver selecionada, algumas ferramentas e menus estão desativados. Se precisar destas ferramentas, selecione a ferramenta Selecionar novamente.