Pomoc Sweet Home 3D > Importowanie obrazu tła i mebli

|  |  | Importowanie obrazu tła

Aby zaimportować obraz wyświetlany jako pokład dla rysowanych ścian, a przez to znacząco przyspieszyć rysowanie ścian, wybierz Plan > Importuj obrazek tła.... Na ekranie pojawi się kreator, który umożliwi Ci wybór i dopasowanie obrazu w kilku krokach.

1. | Kliknij na Wybierz obrazek, a nstępnie wskaż na plik z rozszerzeniem BMP, JPEG, GIF lub PNG.
2. | Po załadowaniu obrazu kliknij Dalej >.
3. | Zdefiniuj skalę obrazu poprzez przesunięcie końców niebieskiej lini namalowanej na obrazie w taki sposób aby pokrywała się z linią, co do której długości jesteś pewien. Następnie wpisz prawdziwą długość prostej w miejsce pole: Długość rysowanego odcinka (cm), a następnie kliknij Dalej >.
4. | Wskaż punkt reprezentujący początek układu współrzędnych np. pozycję (0,0) na Twoim planie domu. Aby zakończyć kliknij Zakończ.

Po zakończeniu pracy przez kreator Twój obrazek zostanie umieszczony za siatką domu. Teraz możesz przystąpić w wygodny sposób do rysowania ścian swojego domu.
Przed narysowaniem ścian | Po narysowaniu ścian domu i umieszczeniu drzwi i okien

• | Aby dokładnie zdefiniować skalę obrazku tła, przybliż go w oknie kreatora obrazu tła.
• | Staraj się unikać zby dużych obrazów.
• | Kiedy importujesz zeskanowany obraz upewnij sie, że jest poprawnie obrócony. Obrót nawet o 1 stopień może spowodować, że nie uda Ci się narysować równo ścian na planie.
• | Każda kondygnacja. domu może mieć własne tło.
• | Jednostka wyświetlana domyślnie w kreatorze obrazu tła zależy od Twoich ustawień regionalnych. Możesz wybrać jednostki miary spomiędzy centymetrów, metrów, milimetrów i cali w oknie ustawień.