Ajuda do Sweet Home 3D > Criar casas, paredes e mobília

|  |  | Imprimir uma casa

Para imprimir uma casa, escolha Ficheiro > Imprimir.... Este comando abre a caixa de diálogo de impressão do sistema e permite-lhe escolher a impressora, números de páginas imprimidos, qualidade da impressão, etc... Por predefinição, o Sweet Home 3D imprime a lista de mobília, a planta e a vista 3D atual de uma casa, usando o tamanho de papel, margens e orientação predefinidos. Se quiser modificar estes parâmetros, escolha Ficheiro > Configurar página.... Na janela de configuração da página, pode alterar o tamanho e a orientação do papel clicando em Formato da página. Pode também escolher se a lista de mobília, a planta e a vista 3D de uma casa devem ser imprimidas ou não. Se não quiser usar o ajuste automático da escala ao tamanho do papel, pode escolher outra escala no campo Escala. Também pode escolher o cabeçalho e o rodapé que vão aparecer em cada uma das páginas imprimidas. Os campos Cabeçalho e Rodapé aceitam texto livre e algumas variáveis que serão substituídas aquando da impressão. Estas são as 8 variáveis disponíveis por enquanto: $pageNumber para o número da página; $pageCount para o número total de páginas; $pageScale para a escala da planta (ou a calculada automaticamente ou a que introduziu no campo Escala); $date para a data de impressão; $time para a hora de impressão; $name para o nome da sua casa; $file para o caminho do ficheiro da sua casa. $level para o nome do piso imprimido. Para evitar ter de escrever o nome exato das variáveis, use os botões Variáveis mostrados abaixo dos campos Cabeçalho e Rodapé . Como o sinal "$" é reservado para variáveis, deve usar o código "$$" para imprimir um "$". Antes de imprimir a sua casa, pode pré-visualizá-la no ecrã, escolhendo Ficheiro > Pré-visualizar.... Na janela de pré-visualização, pode ver como uma casa vai ser imprimida, página por página. Para mudar a página pré-visualizada, clique nas setas no topo da janela ou use as setas do teclado.

• | A impressão pode não funcionar em Linux. Se for este o caso, por favor escolha Ficheiro > Imprimir para PDF... e imprima o ficheiro PDF com as ferramentas do seu sistema.
• | A impressão da vista 3D pode não estar disponível devido a uma configuração limitada do seu sistema. Nesse caso, a caixa Imprimir vista 3D estará desmarcada e desativada.
• | Se a casa a imprimir contiver mais de um piso, a lista de mobília a imprimir conterá apenas a mobília visível no piso atualmente selecionado, exceto se requerer a impressão só da lista de mobília, caso em que toda a lista de mobília será imprimida. A planta imprimida e a vista 3D serão as que estão atualmente mostradas no ecrã. Para imprimir a planta ou a vista 3D de vários pisos, selecione e imprima os pisos um por um.
• | A vista 3D de uma casa é sempre imprimida com uma resolução de 150 dpi e de maneira a encher uma página, exceto as margens.
• | Use estas instruções se não sabe como converter uma escala da forma 1/4"=1' para o valor esperado no campo Escala na janela Configurar página: uma escala 1/x diz-nos a quanto é que uma unidade no papel corresponde na vida real, tanto como uma escala 1/4"=1' nos diz que 1/4 de polegada no papel corresponde a 1 pé na vida real. Assim, uma escala 1/100 significa que 1 cm no papel corresponde a 100 cm i.e. 1 m na vida real. Para converter uma escala 1/4"=1' onde o valor à esquerda do sinal não é 1 e/ou não usa a mesma unidade que o valor à direita do sinal de igual, converta os dois valores na unidade mais pequena, e divida o valor à direita pelo valor à esquerda. Para uma escala 1/4" = 1', converter para polegadas dará 1/4"=12"; dividindo 12 por 1/4 dá 48, ou seja uma escala equivalente de 1/48.
• | Também pode mostrar a escala numa planta desenhando uma dimensão com um tamanho padrão (1 metro por exemplo).
• | A configuração da página que escolheu é gravada com o ficheiro da casa.
• | A janela de pré-visualização pode ser ampliada.