Sweet Home 3D 說明 → 建立家居模型、繪製牆體、插入傢俱

|  |  | 繪製牆體

如果您要繪製牆體，請在功能表上選擇平面圖→繪製牆體或者在工具列上選擇“繪製牆體”工具。 繪製牆體工具 將滑鼠指標移到平面圖中，在牆體的起點處按一下，然後將指標移動到牆體的另一端並按一下或按兩下。在您按兩下滑鼠或按下 Escape 鍵之前，按一下滑鼠的操作將同時指定當前繪製牆體的終點和下一道牆體的起點。當繪製一系列的牆體時，如果您將牆體的起點定位在了一道現有牆體的起點或終點上，那麼您當前繪製的牆體就會在這一點上與該牆體連接；如果將牆體終點定位到另一道牆體的起點或終點時在該點上按兩下滑鼠，也會令當前繪製的牆體與該牆體在這一點上連接。所有定位牆體的點都位於對應牆體的中線上；新繪製牆體的厚度和高度可以在“參數設置”對話方塊中進行更改。 如果您先前已在平面圖中繪製了房間，那麼只需在房間內的任意位置按兩下滑鼠便可圍繞其邊緣自動繪製牆體。 繪製的牆體會在平面圖和 3D 視圖中同步呈現。 如果您想結束牆體的繪製，請使用平面圖→選擇功能表項目或者工具列上的“選擇”工具。 選擇工具

• | 如果您手頭有現成的家居平面圖掃描圖像，請首先將其插入為平面圖的背景圖像，這樣您就可以更快捷地繪製牆體。
• | 充分運用繪製過程中顯示的工具提示和校準線可使您繪製的牆體更為精准。如果在平面圖捕獲焦點的情況下按Enter，工具提示中的數值會變為可編輯狀態，此時您便可以直接用鍵盤輸入當前繪製牆體的長度、角度和厚度（如果此時您還沒有用滑鼠指定起始點的位置，則會出現一個讓您指定起始點座標值的工具提示）。使用上下方向鍵或 Tab 鍵可以在各個數值間切換；再次按下回車鍵則表示確認您剛才輸入的內容。如果在完成數值輸入前您又想重新使用滑鼠進行繪製，只需移動滑鼠指標即可。
• | 為使您能方便地繪製互相平行的牆體，預設情況下牆體的角度總是 15 度的倍數。繪製的同時按住 Shift 鍵可以臨時遮罩該自動吸附的功能，而禁用“參數設置”中的“自動吸附”則可以直接關閉該功能。
• | 牆體的默認高度是建立家居模型時根據“參數設置”中“新建牆體高度”的值決定的。與之同理，“新建牆體厚度”的值決定了牆體的默認厚度。
• | 完成牆體的繪製後，您仍然可以更改其位置、長度、厚度、高度，以及顏色或紋理。
• | 工具提示、平面圖尺規和平面圖網格使用的預設長度單位取決於作業系統的區域設置，但您仍然可在“參數設置”中將其更改為釐米、米、毫米或英寸。
• | 使用平面圖→放大或平面圖→縮小可以更改平面圖的顯示比例。
• | 建議在繪製牆體時使用默認的“鳥瞰模式”，這樣您就可以在 3D 視圖中獲得更好的視角。
• | 當“繪製牆體”工具處於選中狀態時，一些工具按鈕和功能表項目會被禁用。如果您需要使用這些工具，請重新選中“選擇”工具。